


海环表〔2026〕24号

关于乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司炼钢厂冷压球工程项目环境影响报告表的审批意见

乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中众环保技术咨询有限公司编制的《乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司炼钢厂冷压球工程项目环境影响报告表》已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海海勃湾高新技术产业开发区乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司厂区内，利用现有厂房新建一条生产能力为20吨/小时冷压球生产线，设计规模：年产5万吨冷压球。总投资270万元，其中环保投资为67万元，占总投资额24.81%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）原料仓进料粉尘、配料仓落料粉尘、皮带落料粉尘及压球粉尘经收集后，采用布袋除尘器处理，最终通过26米高排气筒排放。在消解池两侧设置炮雾机与移动式炮雾车对消解池落料粉尘进行抑尘。
（四）除尘灰收集暂存于一般固废暂存间，返回本项目生产线作为原料使用。布袋除尘器产生的废布袋由厂家带走，不在厂区储存。不合格的氧化铁皮与废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。生活垃圾厂内收集后由环卫部门统一清运。

（五）危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

（六）选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目环境影响评价报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

五、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2026年7月9日




