


海环表〔2026〕25号

关于内蒙古正合实业有限公司年产1万吨

冷却液、1万吨尿素溶液及1万吨清洗

液项目环境影响报告表的审批意见

内蒙古正合实业有限公司：

你公司报送的由内蒙古哈立斯环境科技有限公司编制的《内蒙古正合实业有限公司年产1万吨冷却液、1万吨尿素溶液及1万吨清洗液项目环境影响报告表》已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海海勃湾高新技术产业开发区内蒙古正合实业有限公司现有厂区内，建设规模为：年产1万吨冷却液、1万吨尿素溶液及1万吨清洗液及1万吨浮选剂。总投资656.41万元，其中环保投资为47万元，占总投资额7.16%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）尿素投料产生的废气采用布袋除尘器进行处理。白油储罐废气由密闭管道收集，经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放。冷却液、清洗液、浮选剂生产过程中的调和（搅拌）工序均在全密闭机械设备中进行，采用管道负压直连方式对有机废气进行收集。灌装工序采用密闭灌装设备，灌装区域设包围型集气罩并配软帘围挡，提高废气捕集率。各工序产生的有机废气经收集后，进入活性炭吸附装置处理后排放。
（四）生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备浓水及设备清洗废水共同排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

（五）废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、废树脂、尿素包装袋、表面活性剂废包装桶等一般工业固废暂存于一般工业固废暂存库，合法、合规处置。

（六）危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

（七）选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目环境影响评价报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

五、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2026年7月22日




