


海环表〔2026〕26号

关于内蒙古绿矿矿山机械设备制造有限公司煤矿井下矸石流态化自拌自流自密实充填专用复合外加剂项目环境影响报告表的审批意见

内蒙古绿矿矿山机械设备制造有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯盛泽环保科技有限公司编制的《内蒙古绿矿矿山机械设备制造有限公司煤矿井下矸石流态化自拌自流自密实充填专用复合外加剂项目环境影响报告表》已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海海勃湾高新技术产业开发区，拟建设矸石充填混凝土外加剂加工生产线1条，建成后形成年加工矸石充填混凝土外加剂3000吨的生产规模。总投资100万元，其中环保投资为10万元，占总投资额10%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）采用全密闭式混合搅拌机，并配套布袋除尘器对混合废气进行处理。原料仓、成品仓呼吸废气采用脉冲布袋除尘器进行处理。
（四）生活污水排入化粪池，定期清掏。

（五）除尘装置收集的除尘灰、废包装袋等一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间。除尘灰作为原料回用于生产。废包装袋定期外售。

（六）危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

（七）选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目环境影响评价报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

五、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
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