


海环表〔2026〕29号

关于内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化

有限责任公司脱盐水处理项目生态

环境影响报告表的审批意见

内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古众环科技有限责任公司编制的《内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司脱盐水处理项目生态环境影响报告表》已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市海勃湾区乌海海勃湾高新技术产业开发区内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司现有厂区内，新建1座脱盐水处理站，系统产水量80t/h。再生水经预处理+二级RO+EDI工艺处理后全部作为内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司干熄焦配套的锅炉用水。主要建设内容包括预处理系统、两级反渗透系统（RO）、EDI除盐装置及公辅工程和环保工程等。总投资600万元，其中环保投资为31万元，占总投资额5.17%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《生态环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《生态环境影响报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）反冲洗废水循环利用，不外排。生活污水和生产废水分别经管道排入厂区酚氰废水处理站预处理后排入园区污水管网，最终进入内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司污水处理厂进行处理。
（四）滤料滤芯、超滤膜、反渗透膜由厂家更换回收，不在厂区存放。

（五）废离子交换树脂暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

（六）选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（七）严格落实环境风险防范措施，确保安全生产。

三、项目生态环境影响报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的生态环境影响报告表。建设项目的生态环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其生态环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

五、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
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