


海环表〔2026〕23号

关于国家能源集团乌海能源有限责任公司

骆驼山洗煤厂新建压滤车间工程项目

环境影响报告表的审批意见

国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山洗煤厂：

你公司报送的由内蒙古环诚环境科技有限责任公司编制的《国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山洗煤厂新建压滤车间工程项目环境影响报告表》已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山洗煤厂工业场地，新建1座处理煤泥量约14.26万 吨/年的压滤车间及1座长10米，宽6米，深8.5米的循环水池。总投资978.47万元，其中环保投资为122万元，占总投资额12.47%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）地面冲洗废水由地面截排水管、渠道收集至集水坑内后，由排污泵将废水加压送至主厂房煤泥水系统回收处理，不外排。压滤废水排入二段浓缩池，全部综合利用不外排。

（四）选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目环境影响评价报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

五、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
                         2026年7月6日




